类型：动圈式

频率响应：50Hz -16.5KHz

指向性形状：心型指向性

输出阻抗：300Ω/600Ω

灵敏度：1千赫下,开路电压-54.5 分贝伏/帕(1.85 毫伏)

极性：震膜上的正压力能够在针脚2上产生相对针脚3的正电压

线长：5米